**Załącznik nr 1 do**

**Zapytania ofertowego ZO/ZOŚ/21/22**

Dane dotyczące wykonawcy (pieczęć firmowa Wykonawcy)

Imię Nazwisko/nazwa: ………………………………

Adres : ...............................................

Adres poczty elektronicznej: ................................................

Numer telefonu: ……........................................

Numer faksu: ……. ......................................

Numer NIP: ................................................, Numer Regon: ………………………

**Przedsiębiorstwo Gospodarki**

**Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju**

**ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj**

**FORMULARZ OFERTY**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nawykonanie zadania p.n. „Zakup i dostawa fabrycznie nowej cysterny asenizacyjnej o pojemności 6500 litrów na potrzeby Zakładu Ochrony Środowiska”.

Oferujemy cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

* Cena brutto ………………………..…… zł (słownie ………………………………………..)
* Cena netto: ………………………………zł, (słownie ……………………………………….)

Podatek VAT ……% co stanowi kwotę podatku - ………………………………………….. zł. Powyższa kwota brutto obejmuje obowiązujący podatek VAT oraz wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie dostawy 1 sztuki fabrycznie nowej cysterny asenizacyjnej o następujących parametrach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **Wstawić TAK lub NIE** | **UWAGI** |
| ***1*** | ***2*** |  |  |
| ***OFEROWANA CYSTERNA ASENIZACYJNA - FABRYCZNIE NOWA***  ***Producent, typ, marka:***  ***……………………….……………, rok produkcji …………………………….*** | |
|  | Pojemność cysterny asenizacyjnej |  |  |
|  | Zbiornik cysterny, wykonany z blachy stalowej o grubości 5mm, wzmocniony pierścieniami zewnętrznymi, mocowany na ramie hakowej |  |  |
|  | Zbiornik wyposażony w 2 przegrody wewnętrzne |  |  |
|  | Głębokość zasysania około 6 m od poziomu gruntu, |  |  |
|  | Czas napełniania około 6 minut, |  |  |
|  | Wąż ssąco-tłoczący fi 100 długość min. 8m, |  |  |
|  | Tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie wyposażona w przyłącze oraz zasuwę 4, wyposażona w zawór odprowadzający i ociekacz pod zasuwą, |  |  |
|  | Zbiornik malowany zgodnie z ustaleniami (wg tabeli RAL), |  |  |
|  | Wzdłuż zbiornika rynny do przewożenia węży ssących wykonane z blachy aluminiowej z zaworkami spustowymi o odpowiedniej długości do konstrukcji zbiornika, |  |  |
|  | Opróżnianie zbiornika na osad poprzez wypchnięcie powietrzem z kompresora, |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu osadu w zbiorniku, |  |  |
|  | Nachylenie zbiornika około 3-4 stopnie, |  |  |
|  | Lampa ostrzegawcza typu „kogut” w tylnej części zbiornika oraz lampa typu halogen do oświetlania miejsca pracy, |  |  |
|  | Kompresor ssący z napędem hydraulicznym, |  |  |
|  | Wydatek kompresora 9000 l/min w swobodnym przepływie, |  |  |
|  | Kompresor wyposażony w kroplomierz do regulacji smarowania, |  |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy, maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 bar, maksymalne podciśnienie: 0,8 bar, |  |  |
|  | Główny zawór pływakowy znajdujący się w wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami, dolny zawór pływakowy znajdujący się przed kompresorem, |  |  |
|  | Manowakuometr, |  |  |
|  | Tłumik z odolejaczem, |  |  |
|  | Wyposażenia urządzenia hakowego w szybkozłącza hydrauliczne do podpięcia beczki. |  |  |
|  | Wąż ssąco-tłoczący fi 100 długość min. 8m, |  |  |
|  | Tylna dennica otwierana i ryglowana ręcznie wyposażona w przyłącze oraz zasuwę 4, wyposażona w zawór odprowadzający i ociekacz pod zasuwą, |  |  |
|  | Zbiornik malowany zgodnie z ustaleniami (wg tabeli RAL), |  |  |
|  | Wzdłuż zbiornika rynny do przewożenia węży ssących wykonane z blachy aluminiowej z zaworkami spustowymi o odpowiedniej długości do konstrukcji zbiornika, |  |  |
| GWARANCJA | | | |
|  | Kompletną cysternę asenizacyjną - ……….. miesięcy |  |  |
|  | Szkolenie w obsłudze |  |  |
|  | Komplet dokumentacji, kart gwarancyjnych, deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty, homologacje |  |  |

* Ponadto oferowana cysterna asenizacyjna spełnia wszystkie pozostałe minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, **na potwierdzenie czego dostarczymy szczegółową specyfikację producenta na wezwanie Zamawiającego**.

Zobowiązuję/emy się, że:

1. Zamówienie wykonam/y w terminie: do …………………………….

2. Oświadczamy, że zawarte w Zapytaniu ofertowym ZO/ZOŚ/21/22 warunki realizacji zamówienia akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do zawarcia umowy realizacji zamówienia na warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym ZO/ZOŚ/21/22, posiadamy środki finansowe, zasoby kadrowe, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.

4. Oferujemy okres gwarancji na przedmiot zamówienia - ……….. m-cy

5. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

6. Akceptujemy płatność w terminie 14 dni od złożenia poprawnie wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego i po wcześniejszym protokolarnym odbiorze bez uwag samochodu przez Zamawiającego.

7. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejsza, podpisać umowę na wykonanie zamówienia przygotowaną przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną RODO\* zamieszczoną na stronie Zamawiającego <https://pgkbilgoraj.pl/o-spolce/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna> dotyczącą administrowania i przetwarzania danych oraz opisanych w zapytaniu ofertowym.

10. Ponadto oświadczam\*/y, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

miejscowość............................, dn. \_ \_ . \_ \_ . 2022 r. ……………………...............................................

*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*